 Katsastusohjeet 2019

**Kilpailuun ilmoitetun pyörän voi vaihtaa kilpailupaikalla, kunhan se ehditään katsastaa ennen katsastusajan umpeutumista.**

Tarkastettavat kohdat:

1) Takaratas pitää olla umpinainen

2) Käsilenkillä oleva tappokatkaisija pitää olla, tarkista toimivuus!

3) Ohjaustangon kiinnikkeet pitää olla suojattu.

4) Tarkista että tupit ja kahvat ovat ehjät

5) Tarkista jalkatappien palautus

6) Tarkista pinnojen kireys

7) Tarkista pyörän laakereiden ja linkkujen kireys

8) Tarkista jarrujen toimivuus

9) Kilpailukohtaisesti on mahdollista merkitä moottoripyörän osien merkkaus(runko, moottorin lohko, äänenvaimennin ja bensatankki)

10) Tarkista kypärän kunto

11) Tarkistetaan selkäpanssari, joka on pakollinen alle 18v.

12) Tarvittaessa myös saappaiden kunto

13) Kilpailun järjestäjän pitää mahdollisuuden mukaan suorittaa melutason mittaus kilpailussa käytettäville moottoripyörille. Mittaus suoritetaan SML:n tekniset säännöt kohdan 034.3 mukaan. Suomen Moottoriliitosta voi tarvittaessa lainata mittaukseen tarvittavan laitteiston. **Jos on tarpeellista** **tehdä korjaustoimenpiteitä, ajaja voi suorittaa tarpeelliset toimenpiteet ja mittauttaa melutason** **uudestaan annetun katsastusajan aikana**. **Vasta vaaditun melutason alittanutta moottoripyörää voi** **käyttää kilpailussa**.(rajat 2T; 103db, ennen kilpailua, 104db kilpailun alettua! 4T; 105 db, ennen kilpailua, 106 db kilpailun alettua)

14) Desibelimittari tilattavissa kisaa varten(Ville Salonen p.020 7789964) tai lajiryhmän kautta tarvittaessa.

T: Lajiryhmä